自控第五次作业问题反馈

2024.12.3

1. 7题也可以参考书本P121例题选取校正装置提供的超前相角。
2. 需要检验校正后系统是否满足指标要求。
3. 幅频特性曲线作图标注要清晰（特殊点、转折频率、斜率、校正前后等）。
4. 计算V阵和S阵时保留原始结果（不进行行列变换）。
5. 幅频特性曲线纵轴单位一般为分贝。