1. 直流电压，5V
2. VI Vo Horiz
3. X1, X10的精度減小但測量時間更長

